; UsbCP98.inf

[Version]
signature="$CHICAGO$"
LayoutFile=Layout.inf, Layout1.inf, Layout2.inf
Class=USB
ClassGUID={36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
Provider=%SN%

[DestinationDirs]
USBUI.CopyFiles=11
USB.DelFiles=11
USBMON.DelFiles=11
USBINF.DelFiles=17
DefaultDestDir=10,system32\drivers

[Manufacturer]
%SN%=SNCP
[SNCP]
%USB\COMPOSITE.DeviceDesc%=Composite.Dev,USB\VID_0c45&PID_60c0	; SN9C105 + MI0360
%USB\COMPOSITE.DeviceDesc%=Composite.Dev,USB\VID_0c45&PID_60fa	; SN9C105 + OV7648
%USB\COMPOSITE.DeviceDesc%=Composite.Dev,USB\VID_0c45&PID_60fc	; SN9C105 + HV7131R
%USB\COMPOSITE.DeviceDesc%=Composite.Dev,USB\VID_0c45&PID_60fe	; SN9C105 + OV7630
%USB\COMPOSITE.DeviceDesc%=Composite.Dev,USB\VID_0c45&PID_60fb	; SN9C105 + OV7660
%USB\COMPOSITE.DeviceDesc%=Composite.Dev,USB\VID_0c45&PID_60cc	; SN9C105 + HV7131GP
%USB\COMPOSITE.DeviceDesc%=Composite.Dev,USB\VID_0c45&PID_60ec	; SN9C105 + MO4000
%USB\COMPOSITE.DeviceDesc%=Composite.Dev,USB\VID_0c45&PID_60c8	; SN9C105 + OM6801

[Composite.Dev]
AddReg=Hub.AddReg
DelReg=Composite.DelReg

; =================== Global ==================================
[HUB.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*NTKERN
HKR,,NTMPDriver,,usbhub.sys

[Composite.DelReg]
HKR,,EnumPropPages

[USBUI.CopyFiles]

[USB.DelFiles]

[ControlFlags]

[Strings]
SN=" "
USB\COMPOSITE.DeviceDesc= "USB Composite Device"

